제6편 댐공사 설계용역

성과품 작성기준

◈◈  목     차  ◈◈

제1장 개요	6-1

1.1 범위	6-1

1.2 업무의 구분	6-1

1.3 업무의 내용	6-2

제2장 타당성조사	6-3

2.1 업무의 범위	6-3

2.2 조사 업무	6-3

2.3 계획 업무	6-7

2.4 설계 업무	6-8

2.5 성과품 작성기준	6-8

제3장 기본설계	6-12

3.1 업무의 범위	6-12

3.2 조사 업무	6-12

3.3 계획 업무	6-17

3.4 설계 업무	6-19

3.5 성과품 작성기준	6-23

제4장 실시설계	6-29

4.1 업무의 범위	6-29

4.2 조사 업무	6-29

4.3 계획업무	6-30

4.4 설계업무	6-31

4.5 성과품 작성기준	6-35

목차 -

─────────────────────────────────────────────

(6 - ) 제6편 댐공사 설계용역 성과품 작성기준

─────────────────────────────────────────────

─────────────────────────────────────────────

제1부 토목

─────────────────────────────────────────────

건설공사의 설계도서 작성기준

개요

범위

제1장 개요 (6 - )

─────────────────────────────────────────────

이 작성기준은 모든 댐 시공의 설계용역 업무에 적용한다.

이 작성기준에서 제시되지 않은 상세한 사항은 각 댐공사의 성격에 따라 각 발주청의 과업지시서나 각종 설계기준서(댐 설계기준, 지침 등)를 참고로 하여 작성하도록 한다.

업무의 구분

설계용역은 다음과 같이 3단계로 구분하여 순차적으로 시행하되, 공사의 규모, 특성 또는 발주청의 판단에 따라 타당성조사 용역의 시행없이 기본설계를 또는 기본설계와 실시설계를 동시에 시행할 수 있다.

타당성조사

사업의 기본구상을 토대로 사업의 목표와 이를 위한 수단을 설정하여 경제적 타당성, 기술적 타당성, 사회 및 환경적 타당성을 종합적으로 검토하고 사업시행의 타당성을 판단하며, 목적시설물의 실현방법에 있어 여러 대안을 비교․검토하여 최적 안을 선정하고, 그에 대한 사업의 기본계획을 작성하고 기본설계용역에 기본이 되는 기술자료를 작성하는 단계.

기본설계

타당성조사를 토대로 목적시설물의 규모, 배치, 형태, 공사방법 및 기간, 소요비용 등에 있어 일반적인 조사 및 분석, 비교․검토를 거쳐 최적 안을 선정하고 주요시설물에 대해서만 예비설계를 수행하며, 설계기준 및 조건 등 실시설계 용역에 필요한 기술자료를 작성하는 단계

실시설계

기본설계를 토대로 목적시설물의 규모, 배치, 형태, 공사방법 및 기간, 소요비용, 유지관리 등에 관하여 세부조사 및 분석, 비교․검토를 통하여 최적 안을 선정하고 상세설계를 수행하며 시공 및 유지관리에 필요한 기술자료를 작성하는 단계

업무의 내용

설계용역의 수행을 위한 각 단계별 업무는 조사업무, 계획업무, 설계업무로 구분할 수 있으며 그 내용은 다음 표와 같다.

구 분				타당성조사	기본설계	실시설계
조사업무	1. 관련계획(기존자료) 조사 및 검토			○	△	△
	2. 현지조사 및 답사			○	○	○
	3. 댐 입지조건 조사			○	△
	4. 수자원	1) 기상, 수문 조사		○	△
		2) 하천상황조사		○	△
	5. 측량			△	○	○
	6. 지질 및 지반조사			△	○	△
	7. 지장물, 구조물조사			△	○
	8. 재료원조사			△	○	△
	9. 용지조사				○	△
계획업무	1. 전 단계 성과검토				○	○
	2. 경제성, 재무분석			○
	3. 용수수요의 예측			○
	4. 환경영향 검토 및 분석			○	△
	5. 계획 홍수의 검토			△	○
	6. 시설물계획		1) 댐위치 결정	△	○
			2) 댐형식의 결정	△	○	△
	7. 설계기준작성				○
	8. 관계기관 협의				○	△
설계업무	개 략 설 계			○
	예 비 설 계(수리실험 포함)				○(△)
	상 세 설 계(수리실험 포함)					○(△)

○ : 수행하는 업무     △ : 필요시 수행하는 업무

타당성조사

제2장 타당성조사 (6 - )

─────────────────────────────────────────────

업무의 범위

타당성조사란 국토종합개발계획, 수자원 장기개발계획, 댐 건설장기계획 등과 같은 상위계획에서 선정된 사업대상 목적구조물을 여러 대안에 대하여 경제적, 기술적, 환경적 측면에서 타당성을 종합적으로 검토한 후 타당성이 있을 경우 사업시행을 위한 구체적인 기본계획(사업의 위치, 규모, 시기, 사업비, 사업효과, 사업비 조달방안 등)을 제시하는 업무이다.

본 장에서는 상위게획에서 조사, 계획, 설계된 자료를 바탕으로 댐 공사에 관한 조사, 계획, 설계업무를 거쳐 기본설계업무수행의 토대가 되는 자료를 구축하는 것을 목표로 한다.

조사 업무

관련계획(기존자료) 조사 및 검토

계획지역 주변의 상위계획 및 종합계획, 도시계획 등과 같이 댐 건설 계획에 밀접한 관계가 있는 각종 계획을 검토하여 기본계획 시에 반영하도록 한다.

도시계획 변경사항 및 지정사항 등을 엄밀히 조사, 검토하여 설계에 반영하도록 한다.

관련사업을 조사(용역의 범위, 공사의 시․종점, 구조, 공사기간 등) 협의하고, 협의사항을 도면표시 및 기록하여 설계에 반영하도록 한다.

현지조사 및 답사에 앞서서 기존의 참고문헌 및 자료는 사전에 수집, 조사계획을 세워서 댐 지점 부근의 지질특성, 댐 유역의 지형특성, 지리정보시스템(GIS) 및 기상․수문학적 자료를 광범위하게 수집하여 설계에 반영하여야 한다.

현지 조사 및 답사

수급인은 해당 계획지역에서의 지형, 지물, 식생, 용배수, 토지이용상황 및 문화재를 파악․확인한다. 또 측량, 지질조사 등을 실시하는 경우 수급인은 조사계획을 작성하여 발주청에게 제출하여야 한다.

현지답사를 하여 계획지역의 지형, 지물, 각종시설물, 식생, 토지이용 상황 등의 정확한 현황을 파악하고 사진 또는 VIDEO 등을 이용하여 과업수행에 유용한 자료를 작성한다.

댐 입지조건 조사

조사사항 및 조사계획

댐 건설은 지역사회에 미치는 영향이 크기 때문에 댐 지점을 중심으로 주위 수원지역을 포함한 사회여건, 경제여건 및 환경조건 등에 관하여 면밀히 조사할 필요가 있다.

특히 기존 수리권과의 조정 문제 및 수몰보상 등의 댐 건설에 필요한 기본적 문제에 있어서는 관계지역 주민의 이해를 얻고 행정기관을 비롯한 공공단체의 협력을 얻어 해결하도록 해야 한다.

조사

댐 입지조건의 조사에는 하천 구조물, 권리 관련조사, 보상조사 및 환경조사, 지형, 지질, 구조 등 기술적인 조건 검토로 구분하고 댐 건설 후에 예상되는 문제점에 대해서 사전에 충분히 조사되어 영향평가를 실시하고 입지선정에 반영될 수 있도록 해야 한다.

기상․수문조사

최대홍수량과 확률강우량의 추정

여수로, 가배수로 등의 홍수량 결정을 위하여 인접된 유사하천의 유량기록, 댐 지점은 물론이고 유역 내와 유역 인근에서의 기상․수문 자료를 조사하여 가능한 장기간 기록을 수집해야 한다. 이들로부터 댐 지점에서 기왕의 최대 홍수량 및 댐지점 상류부 유역에 있어서의 기왕의 최대홍수량, 강우분포 상태에 따른 확률홍수량 등을 추정해야 한다.

확률강우량

여수로 및 가배수로의 설계홍수량을 결정하기 위해서는 확률강우량을 산정해야 한다. 단 기왕최대강우량과 가능최대강우량(PMP)의 비교 분석을 통해 채택된 강우량이 여수로의 설계강우량보다 큰 경우에는 이의 1.2배를 여수로 설계강우량으로 한다.

설계홍수량의 산정

설계 홍수량은 강우량과 유역내의 여러 요소로부터 얻어지는 홍수도달 시간내의 최대 강우강도에 의해서 산정한다.

저수용량의 조사

저수지의 저수용량은 발생가능한 기상․수문조건과 유역상태로부터 충분한 유량을 저류시킬 수 있는 능력을 조사해야 한다.

퇴사량 조사

저수지내 유입되는 퇴사량은 홍수의 규모(홍수량, 홍수속도, 홍수빈도) 및 토사 공급원의 상태에 따라 대략 추정할 수 있다. 따라서 이들 요인이 될 유역면적, 지세, 지질상황 등을 조사하고 또한 부근의 유사한 실적을 감안하여 퇴사량을 추정한다.

하천유량 조사

하천상황조사

수질 및 생태환경조사

수질조사시 실시하는 조사사항은 수질조사, 오염원과 오염부하량조사, 수질오염 예측조사 및 대책조사 등으로 구분한다. 또한 하천의 수질오염에 대한 주요 원인인 홍수시의 탁수, 생활하수, 사업장․광산․온천의 배수, 저수지의 부영양화 등이 주요한 원인이 되므로 이들 조사사항에 대해 세부적으로 정밀하게 조사를 실시해야 한다.

수질조사

수질조사는 조사지점의 선정, 수위․유량관측, 분석방법 등으로 나누어 실시하고 원수의 채수지점, 채수방법, 조사시기, 채수시 고려사항 등을 정밀 검토하여 실시해야 한다.

오염원, 오염부하량 조사

오염원, 오염부하량 조사는 자료수집과 현지답사를 통해 댐의 유역수계에서 발생하는 오염상황을 조사하고 수질조사 결과 등에 의해서 해당 오염원의 오염 부하량을 파악한다. 또한 오염 부하조사는 오염원 조사에서 얻은 자료, 수질조사 결과에서 산출한 실측 오염부하량 및 단위 오염 부하량을 검토해서 오염원의 오염부하량을 분명히 해야 한다.

수질오염 예측조사

유역의 수질오염 예측은 오염원의 오염부하량 자료 결과로 현재 수계의 수질오염 현황을 양적으로 파악하고, 이를 기초로 해당유역의 장래 개발 계획 등을 고려하여 장래의 수질오염을 예측해야 한다.

하천생태 환경조사

수변조사

하천식생조사

미소생물 및 조류조사

어류조사

기타 문화적 유적지 조사

하상상황 조사

하상조사는 하상의 종․횡단면도 및 하상재료조사 등을 실시해야 한다.

하천 유사량 조사

계획 업무

경제성, 재무분석

해당 공사의 예상공사비, 시장성에 기초한 목적구조물의 경제적 효율, 그리고 이자율을 비롯한 미래의 자금비용 등에 대한 적절한 가정을 바탕으로 해당 공사의 기대 수익과 기대 비용을 추정한다.

사업의 경제성을 검토․평가한다.(B/C, IRR)

사업 목적별 비용배분을 검토한다.(대체 타당지출법, 분리비용 잔여 편익법 등)

배분된 비용을 기초로 용수의 원가와 적정 요금수준을 검토하고, 재무적 타당성과 자금수지 전망을 검토한다.

용수수요의 예측

정부의 중장기 수자원계획 용수수요의 예측은 각종 사회 지표 및 관련자료를 충분히 조사하여 신뢰도를 확보할 수 있도록 추정하여야 하며, 그 사용 목적별로 구분하여 계획기간과 예측방법을 결정하고 예측 정도를 평가해야 한다.

환경영향 검토 및 분석

후보지역별로 환경적 측면에서 분석이 필요하며, 지자체 및 관계기관과 협의하여야 한다.

계획시설물 설치로 인한 계획지역 인근주민, 주변시설물 및 동식물 등에 미치는 영향을 검토한다.

주변시설과 계획시설물의 조화, 주변상권의 변화 등을 검토한다.

방음시설과 방진시설 등을 검토한다.

환경영향평가서의 작성은 “환경영향평가법 시행령 제2조”에 준한다.

설계업무

타당성조사 단계의 설계업무를 개략설계라 말하며, 개략설계의 중요한 내용은 다음과 같다.

설계기준

수급인은 사업추진에 유리한 공사발주형태(턴키, 기타공사 등)의 장․단점을 분석하여 검토하여야 한다.

평면도

지형도의 축적 1:5,000을 표준으로 하여 해당 지역의 사회적, 자연적, 문화적 요인을 명시하여, 주요 구조물 시설 등을 기입하는 것으로 한다. 또한, 발주청의 지시에 의해 비교안을 작성하는 것으로 한다.

표준단면도

1/500～1/1,000 축척을 표준으로 하여 도면에 주요구조물에 관해서 치수, 형상, 형식을 알 수 있도록 명시한다.

성과품 작성기준

타당성조사 성과품의 구분

타당성조사보고서

타당성조사보고서 별책부록 (환경영향분석, 검토 및 경제성 분석, 추정수량 및 추정공사비산출서)

설계도면

타당성조사 성과품의 내용

타당성조사 보고서

제출문 (용역업체의 대표이사 명의)

참여기술자(명단 및 인적사항, 업무내용)

목차

위치도

과업의 개요 (목적, 범위, 내용, 과업수행방법 등)

조사업무

조사업무 내용 분석

계획업무

추정공사비 산출 결과

추정 공사량

추정 공사비, 용지비, 기타

경제성분석 및 재무분석 결과

결론 및 종합

기본계획 고시를 위한 기본구상

부록 (기술심의 및 자문사항, 관계기관 업무협의 및 지시사항 등)

타당성조사 보고서 별책부록

환경영향분석 및 검토

표지

제출문 (용역수행업체의 대표이사 명의)

목차

위치도

과업개요 (목적, 규모, 범위, 내용, 과업수행방법 등)

현황조사

환경에 미칠 주요 영향분석

환경항목별 평가대상지역 및 예측범위

환경영향 예측․분석기법

환경영향분석

환경영향 저감방안 수립

종합 및 결론

경제성 및 재무 분석

대안별 경제성 분석

최적 안의 투자 우선 순위 분석

최적 안의 민감도 분석

최적 안의 최적 투자시기 분석

추정수량 및 추정공사비산출서

추정수량산출서

추정공사비산출서

설계도면

목차

위치도

종․평면도 (필요시 : H=1/5,000, V=1/500)

성과품 작성의 특기사항

타당성 조사보고서

각종 조사자료는 본 보고서의 항목에 포함하여 수록하는 것을 원칙으로 하되, 그 양이 과대하여 별도보고서를 작성하는 것이 적절한 경우에는 발주청과 협의  후 작성하며, 본 보고서에는 요약분을 수록한다.

건설기술심의 및 자문내용, 각종 업무협의 사항에 대한 조치결과는 부록에 수록한다.

(3) 용역참여자의 실명관리를 위하여 타당성조사용역에 참여한 관계공무원 및 용역기관의 담당자, 발주청, 방침 승인기관(타당성조사시에 수요예측을 수행한 자 및 설계 등 용역에서 도서를 작성하거나 공사비를 산정한 자 등을 포함한다.)에 대하여 각 참여자별 참여기간, 수행업무 등을 기록하며 설계 실명관리를 위해 날인 또는 서명하여야 한다. (제1편 일반사항 내 첨부 1 참조)

(4) 수급인은 사업추진에 유리한 공사 발주형태(턴키, 대안, 기타공사 등)의 장․단점을 검토․분석한다.

기  타

도면의 크기는 KSA5201의 A0-A6에 준하는 것을 원칙으로 한다.

모든 보고서는 A4크기 용지에 작성하는 것을 원칙으로 한다. 그러나 관련도면, 집계표 등을 위해 A3크기 또는 적절한 크기의 용지를 사용할 수 있다.

모든 보고서, 도면을 비롯한 성과품은 CD-ROM으로 저장하여 발주청에 제출한다.

CD-ROM의 FILE명 및 번호체계는 발주청의 지침에 따른다.

기본설계

제3장 기본설계 (6 - )

─────────────────────────────────────────────

업무의 범위

댐의 기본설계는 결정된 사업계획과 타당성조사를 토대로 공사의 규모, 시설물의 배치, 실시설계 방침 등 공사계획의 제반조건 및 기본적인 사항 등을 정하는 설계이다.

타당성조사에 의해서 결정된 목적구조물의 형태에 관하여 비교안과 함께 시공성, 경제성, 유지관리, 안전성 및 환경 등 종합적인 검토와 구조물의 위치, 개략형식, 기본치수를 계획하고 기술적, 경제적 판정에 의한 구조물의 최종안을 결정하는 것을 목적으로 한다.

조사 업무

현지 조사 및 답사

수급인은 해당 계획지역에서의 지형, 지물, 식생, 용배수, 토지이용상황 및 문화재를 파악․확인한다. 또 측량, 지질조사 등을 실시하는 경우 수급인은 조사계획을 작성하여 발주청에게 제출하여야 한다.

현지답사를 하여 계획지역의 지형, 지물, 각종시설물, 식생, 토지이용 상황 등의 정확한 현황을 파악하고 사진 또는 VIDEO 등을 이용하여 과업수행에 유용한 자료를 작성한다.

측량

댐 지점의 측량

댐 지점의 측량은 설계에 필요한 측량과 여수로, 취수설비, 기타 부대시설의 설계를 하는데 필요한 측량으로 구분되며, 댐 지점의 측량 성과를 이용하여 평면도와 종․횡단면도를 작성해야 한다.

저수지의 측량

저수지 용량, 만수위 표고, 댐 제시설의 배치, 토취장의 위치, 이설도로의 노선, 용지보상  범위 등을 결정하기 위하여 저수지를 중심으로 충분히 넓은 지역의 측량을 실시하고 설계에 필요한 정도를 갖는 등고선을 작성해야 한다.

가설비와 이설도로의 측량

댐 및 발전소 건설공사를 위한 가설비 공사의 주요 내용은 건설 사무소를 비롯하여 합숙소, 사택 등 건축공사와 기자재 창고, 급수시설, 골재 선별장, 콘크리트 배합공장, 정비공장, 전력공급시설, 통신시설 및 공사용 도로공사 등이며, 이들의 합리적인 배치 및 설치공사를 위해서는 기능과 목적에 부합되는 정도의 각종 측량이 시행되어야 한다.

측량은 측량법과 공공측량 작업규정에 관한 기준 및 발주청에서 별도로 정한 기준에 의거하여 시행하도록 한다.

측량완료 후에는 야장, 원도 등을 체계적으로 정리 제출하여야 하며, 측량도 작성에는 축척과 각종 측점 등이 기재되어야 한다.

지질 및 지반조사

지형조사

유역의 지형도 및 항공사진 조사

유역구간도, 수계도, 그 밖의 선상구조는 1/50,000 또는 1/25,000 지형도와 항공사진에 의해서 작성한다. 유역구간도는 기상, 수문, 생산토사량 등을 조사하는데 기초자료가 되며, 수계도는 그 형상에 따라 지질의 경연의 판정과 함께 산사태 지형을 결정한다.

유역의 지형자료 조사

계획조사의 초기에 저수지 용량산정, 댐 등 여러 시설의 배치, 이설도로 및 공사용 도로의 계획, 용지매수 보상물건의 개략조사, 저수지 주변 지질조사 및 원석산 등 축제 재료의 조사를 위해서 저수지를 중심으로 충분히 넓은 지역에 대한 유역의 지형조사를 실시해야 하며, 설계에 필요한 계획용 기본 지형도는 유역의 지형자료를 조사하여 만들어야 한다.

지형분류 조사

1/25,000의 지형도 또는 그 이상의 정밀도를 갖는 등고선 지형도나 현지형의 관제 및 항공사진의 실체시로서 지형도를 분류하여 그 위치가 댐 축조상 어떠한 문제점을 가지고 있는가 파악해야 한다.

지질조사

지질에 관련된 조사는 지질자료 조사, 댐 부지조사, 재료 채취장소의 지질조사, 저수지주변 지질조사 등으로 나누고 이를 분야별로 정밀하게 조사해야 한다.

저수지 주변의 지질조사

저수지 주변의 지질조사는 만수시의 누수 또는 저수위 변동에 의한 슬라이딩, 기타 댐의 기능, 안정성에 지장을 줄 가능서의 유무를 판단하기 위하여 정밀한 조사를 시행해야 한다.

시험방법과 정도

기초지반에 대한 시험법은 각각의 목적에 합치되는 방법 및 정도의 것을 적용해야 한다.

지장물 및 구조물조사

계획시설물의 설계 및 시공에 영향을 미치는 각종 지하매설물과 지상시설물 및 장애물을 조사한다.

지장물조사는 현지측량 및 실측된 지형도를 이용하여 지상의 지장물을 확인하고 소유자 및 관계기관을 정확히 조사하여 용지 및 지장물 보상조서에 반영한다.

건물조사

입목조사

분묘조사

농작물조사

전주/체신주조사

축산조사

지하매설물조사

사업노선에 저촉되는 고압송유관, 광케이블, 기타 통신시설, 가스, 상․하수도 및 농어촌 지역에 분포되어 있는 관정에 대한 사항 등을 조사하고 관계기관과 협의하여 이설 및 보상계획을 수립할 수 있도록 한다.

지장물(지상지장물 및 전기, 통신, 송유관, 상․하수도, 가스 등의 지하매설물)은 관계기관과 협의를 거쳐 이설 및 보강계획을 수립한다.

계획시설물 인근의 각종 구조물과 문화재를 비롯한 중요시설물에 대한 구조물 조사를 한다.

주요 시설(군사시설, 산업시설, 저수지 등) 및 문화재는 가급적 보호하는 방향으로 구조물을 계획하고 부득이한 경우 관계기관과 협의하여 대책을 강구한다.

계획시설물의 시공 또는 설치로 구조적 변형, 손상 등 영향을 받을 수 있는 구조물에 대한 조사를 한다.

재료원조사

재료조사

축제 재료의 조사

댐 지점 주변에 있는 암석, 사력, 흙 등 필댐의 축조 재료의 조사는 기술적으로 사용이 가능하다고 생각되는 모든 재료에 대하여 그 분포, 수량, 공학적인 성질을 파악한다. 본 조사는 댐 지점에 가까운 곳부터 시작하여 예상 소요량의 2 ～ 3배에 달하는 범위까지 점차 확대하여 가는 것이 바람직하다.

콘크리트 골재의 조사

댐, 여수로, 취수설비 등에 사용하는 콘크리트 골재가 댐 지점의 부근에 천연적으로 또는 가공에 의해서 얻을 수 있는가를 조사해야 한다.

시험방법과 정도

축제재료에 대한 시험법은 각각의 목적에 합치되는 방법 및 정도의 것을 적용해야 한다.

용지조사

용지조사는 법적 근거인 지적도, 임야도, 토지대장, 임야대장을 열람하고 발급받아 면적과 소유자 관계인을 정확히 조사하여 용지 및 지장물보상조서의 기초자료로 활용한다.

폐 부지현황을 조사한다.

점유되는 토지, 가옥 및 시설물 등의 보상에 필요한 자료를 조사한다.

계획 업무

전 단계 성과검토

앞서 실시한 타당성조사의 성과품을 검토, 분석하여 조사, 계획, 설계 업무의 각 결과치를 기본설계에 최대한 활용하며, 만일 조정이 필요한 경우 발주청의 승인을 받아 다시 실시하도록 한다.

계획홍수의 검토

계획홍수량 산정시 고려사항

댐 계획에 있어서 저수지 유입설계 홍수로 최대 가능홍수를 채택하여 홍수 수문곡선의 형태로 산정하고자 할 경우에는 댐 유역의 지리적 위치라든지 발생가능 최대 호우의 특성, 유역의 배수구역, 유역의 토양 및 식생, 피복 및 유출분포특성 등을 고려하여 조사 분석해야 한다.

가능 최대홍수량 산정방법

가능 최대홍수량은 댐 유역의 면적 규모와 계획강우 지속기간에 상응하는 가능최대 강수량을 결정한 후에 단위유량도법, 유역홍수추적법 혹은 기타 강우-유출관계 모형을 사용하여 유출계산 과정을 거쳐 저수지로의 유입설계 홍수 수문곡선으로 산정한다

빈도홍수량의 산정방법

댐 건설 공사기간 동안의 가물막이 댐이라든지 유수전환용 댐 혹은 용수공급용 댐과 같은 소규모 댐 경우에는 가능 최대 홍수량 대신 빈도 홍수량을 계획 홍수로 택하기도 한다. 빈도홍수의 산정은 기왕에 발생한 첨두 홍수량 자료계열의 빈도해석에 의하는 것이 원칙이나 홍수량 자료가 없을 경우에는 빈도 분석에 의해 설계강우를 결정한 후 강우-유출 모형을 사용하여 계획홍수를 산정한다.

댐 위치의 결정

일반사항

댐의 건설위치는 댐의 입지에 대한 기술적인 사항 뿐만 아니라 댐 개발지역의 사회, 경제, 자연환경을 고려하여 결정해야 한다.

댐 위치 결정에 고려할 사항

댐 위치의 결정에 고려할 사항으로는 댐 개발 목적과의 부합성, 지형 및 지질 등의 자연조건과 공사상의 문제점, 지역 경제와의 연관성과 기득 수리권과의 조정문제, 장래개발 가능성과의 연관성, 단일댐 개발과 댐군 개발의 비교, 자연환경과의 조화와 보전 등이 있다.

댐 형식 및 규모의 결정

댐 형식의 결정을 지배하는 물리적 인자

댐의 형식은 직접적으로는 댐 지점의 지형, 지질, 환경, 기상, 수문, 지진 등의 자연적 조건과 축제 재료의 부존도, 교통관계 등의 지역조건에 의해 좌우되지만, 간접적으로는 댐의 건설목적, 규모, 공사기간, 기술력, 노동력, 건설기계 등의 조건에 의해서도 영향을 받는다.

댐 형식결정에 고려할 사항

댐의 형식을 결정함에 있어서는 전술한 물리적 주요 요소를 고려함은 물론이고 법규적, 경제적 및 경관적 고려사항까지도 포함하여 검토해야 한다.

댐 규모 검토

설계기준 작성

설계도서 작성기준에 명시된 설계기준, 조건이외에 본 과업수행에 필요한 각종 설계기준 조건을 작성하여 상세설계시에 사용하도록 한다. (재료의 종류 및 강도, 구조물별 설계방법 등)

상기 기본계획사항은 발주청의 검토를 거쳐 확정한다.

관계기관 협의

계획 시설물 설치에 따라 주변에 미치는 영향과 민원을 최소화 할 수 있는 방안을 검토하도록 한다.

기본설계가 확정되면 민원 등으로 실시설계에서 변경이 곤란한 경우가 있으므로 관계기관과의 충분한 협의가 필요하다.

집단민원 등 향후 야기될 수 있는 문제점을 파악하고 관계기관 대책회의 등을 통한 방향결정이 이루어져야 하며 이 모든 과정은 문서로 보존되어야 한다.

설계 업무

기본설계 단계의 설계업무를 예비설계라 말하며, 예비설계의 중요한 내용은 다음과 같다.

유수전환 설계

유수전환 방식의 선정

방식 선정시 고려사항

댐 건설 공사에 있어서 댐 지점에서의 유수전환공사는 댐 본체 공사의 전체 공정을 크게 좌우하는 중요한 공사이다. 유수전환공사는 일반적으로 가설비 공사이므로 최저의 공사비로 최대의 효과를 얻을 수 있도록 해야 하며 공사의 계획은 댐 건설공사 기간 중에 가장 적절하게 홍수를 처리할 수 있으면서 공사비와 시설파괴 위험도 사이의 적정 타협점을 발견하는 것이 바람직하다.

유수전환 시설의 구성

유수전환 시설은 댐 지점에서 하천의 유수를 차단하는 가물막이와 유수의 전환을 꾀하는 가배수로로 구성된다.

유수전환 방식의 선정

가물막이 방식은 댐 위치에서의 지형, 지질, 하상의 상태, 홍수량의 크기, 공사의 규모 등을 고려하여 경제적이고 안전한 방식을 선택해야 한다.

가물막이

가물막이는 가배수로와 연계하여 유수전환의 기능을 발휘하는 것이므로 가물막이와 가배수로가 가장 합리적이고 경제적인 조합이 되도록 계획하여야 한다.

상류 가물막이의 높이는 가배수로 상류 설계수심에 약간의 여유고를 더하여 결정한다.

계획 댐 지점의 위치에서 가장 적합한 가물막이의 형식은 하천유량, 지형, 하천경사, 하상 퇴적물의 깊이와 종류, 시공기간 및 가물막이 재료 등을 고려하여 결정해야 한다.

여수로와 감세공 설계

여수로설계

접근수로

여수로의 접근수로에서의 평균 유속은 4m/sec 이하가 되도록 한다. 평면형은 흐름에 교란이 생기지 않도록 여수로를 향하여 원만하게 점차적으로 축소시킨다.

웨어마루에서 접근수로 바닥까지의 깊이는 웨어마루에서의 설계수두 1/5 이상이 되도록 한다.

조절부

여수로의 조절형에는 월류웨어와 수로유입형이 있으며, 후자는 대규모 필댐에서 지형상으로 부득이한 경우에 이용되며, 나머지 경우는 전자를 채용한다.

여수로의 웨어는 원칙적으로 그 평면선형이 직선형이고, 효율이 높은 단면형이어야 한다.

도수로

도수로의 형상 결정시에는 구조물의 안정성, 공사의 경제성을 확보하고 조절부에서 유입하는 홍수를 지체 없이 유하시킬 수 있도록 유의해야 한다.

도수로의 평면선형은 가능한 한 만곡이 적은 평면형을 선정하며, 직사각형 단면을 원칙으로 한다.

수로바닥의 종단경사 결정시 도수로 예정지의 지질, 지형학적인 인자를 고려해야 하며, 종단경사의 변화시 급변화를 가급적 피한다.

감세공

여수로 도수로 하류단에는 고유속의 방류수가 갖는 높은 에너지에 의하여 댐 본체, 여수로구조물, 하류하천과 관련 제 구조물이 파괴 또는 침식되는 것을 방지하기 위하여 감세공을 설치해야 한다.

수리모형실험

여수로를 구성하는 접근수로, 조절부, 도수로, 감세공에 대한 종합적인 평가를 수치모형실험 및 수리모형실험을 실시하여 판단한다.

게이트(문비)

문비에는 다음 조건을 감안하여 선정하여야 한다.

수압, 빙압, 지진, 토압, 기타 외력에 충분히 견고할 것

충분한 수밀성을 가지고 있을 것

홍수시 저수지 수위상승에 대응되는 조작이 가능할 것

요구되는 홍수위 조절의 정확도를 가지고 있을 것.

댐 공법별 설계

필댐 설계

표준단면을 위해 결정해야 할 요소들은 다음과 같다

여유고

댐마루 폭

더쌓기

비탈면기울기와 소단

댐 축

필댐의 형식은 다음과 같다.

균일형 댐

죤형 댐

코어형 댐

표면 차수벽형 댐

중력식 콘크리트댐 설계

설계는 중력식 콘크리트댐에 필요한 기능과 안정성을 갖는 한편, 경제적 시설인 동시에 환경에 적합하도록 시행하는 것을 기본으로 한다.

설계시 고려해야 할 댐에 작용하는 힘은 다음과 같다.

댐의 자중

정수압

동수압

양압력

파압

빙압

퇴사압

지진력

댐 형상의 설계는 계곡의 형상, 암반의 조건 및 홍수처리 방법을 고려하여 댐 및 기초암반의 안전을 유지할 수 있도록 한다.

기타

기타 댐 설계는 최근에 개정된 댐 설계기준에 따른다.

성과품 작성기준

기본설계 성과품의 구분

기본설계보고서

주요 구조 및 수리계산서

주요 지질 및 지반조사 보고서

기본설계예산서 (기본설계내역서, 기본단가산출서, 기본수량산출서)

기본설계도면

기본설계 성과품의 내용

기본설계보고서

표지

제출문 (용역수행업체의 대표이사 명의)

참여기술자 (명단 및 인적사항, 업무내용)

목차

위치도

공사개요 (목적, 규모, 범위, 내용, 과업수행방법 등)

조사

현지조사 및 답사

측량

지질 및 지반조사

지장물 및 구조물조사

재료원조사

기타

계획

전 단계 성과검토

계획홍수의 검토

댐 위치의 결정

댐 형식의 결정

설계기준작성

관계기관협의

기타

기본설계 (설계기준 및 조건, 토공, 배수공, 구조물공, 가시설공, 부대시설, 기타)

기본사업비

부록 (각종 조사자료, 기술심의 및 자문사항, 업무협의 및 지시사항, 관계기관 협의자료 등)

주요 구조 및 수리계산서

주요 구조계산서

개요

구조계획도

설계조건 (구조형식, 설계방법, 설계하중, 사용자재 및 특성, 지반조건 및 물성치, 사용 PROGRAM, 설계기준 및 지침, 기타)

주요 구조계산 (개요, 사용자재, 단면상수, 하중조건, 설계단면력, 단면응력 검토, 안정검토)

주요 수리계산서

유역도

수리계산 (설계빈도, 강우강도, 단면상수, 유역면적, 계수결정, 유량검토, 수리모형실험 분석결과 등)

주요 지질 및 지반조사 보고서

토질개황 (목적, 범위, 조사기간)

주요 토질조사 (시추, 시항, 물리탐사)

조사방법

조사위치 선정

조사결과 분석

주요 토질시험 (표준관입시험, CBR시험, 평판재하사험, 토성시험, 골재시험)

부록

지질분포 현황도

토질조사 위치도 (S=1/25,000)

재료원 현황도

지층단면도

시추조사, 동적 콘관입시험 결과 주상도

핸드오가 보링 주상도

실내시험 성과표

골재시험 성과표 (하상/석산 골재)

성과분석

댐 위치 지층분석

댐기초 검토

사면안정 검토

성토재의 다짐특성, CBR, 골재원 평가

기본설계예산서

기본설계내역서

기본단가산출서

기본수량산출서

수량집계표

공종별 수량산출서

기본설계도면

목차

위치도 (1/5,000 - 1/20,000)

일반도 (1/100 - 1/500)

종평면도 (H=1/1,200～1/1,000, V=1/200  H=1/5,000, V=1/500)

가시설물도 (1/50 - 1/200)

구조일반도 (1/50 - 1/200)

일반구조물

기초

가시설

기타

주요 단면 구조상세도 (1/10～1/100 : 표준도 및 표준설계단면도)

성과품 작성의 특기사항

기본설계보고서

발주청이 본 보고서를 요약한 요약보고서를 요구하는 경우에는 발주청의 지시에 따라 소요 부수, 수록내용 등을 결정하여 제출한다.

토질조사는 본 보고서에 한 항목으로 수록하는 것을 원칙으로 한다. 그러나 조사량이 과대하여 별도 보고서를 작성하는 것이 적절한 경우에는 발주청과 협의 후 작성하며, 본 보고서에는 요약분을 수록한다.

지질 및 지반조사 보고서에는 조사, 시험결과로 얻어지는 각종 지반의 물성치를 기재하여야 하며 계획지역의 지반구성 상태, 연약지반 현황, 예상되는 구조물 기초의 종류(직접기초, 말뚝기초, 우물통기초 등)에 따른 적합성 여부, 허용 지지력 등을 수록하여야 한다.

건설기술심의 내용 및 자문, 업무협의 사항에 대한 조치결과는 부록에 수록한다.

용역참여자의 실명관리를 위하여 기본설계용역에 참여한 관계공무원 및 용역기관의 담당자, 발주청, 방침 승인기관(설계도서를 작성하거나 공사비를 산정한 자 등을 포함한다.)에 대하여 각 참여자별 참여기간, 수행업무 등을 기록하며 설계 실명관리를 위해 날인 또는 서명하여야 한다. (제1편 일반사항 내 첨부 2 참조)

주요 구조 및 수리계산서

구조계산서는 계산된 모든 것을 정확하게 수록하여 손쉽게 검토 할 수 있도록 한다.

각종 계산에 사용한 전산 프로그램(PROGRAM)명과 이를 이용하여 설계한 사항을 기재한다.

국제적으로 공인된 구조계산용 범용프로그램이 아닌 경우에는 정보통신부 등록 또는 범용 프로그램과 비교․결과를 제시하여 신뢰성을 검증할 수 있는 프로그램(PROGRAM)을 사용한다.

전산프로그램(PROGRAM)을 사용하여 계산한 경우, 구조계산서에는 정확한 모든(CASE별) 입력자료가 정리되어 있어야 한다. 또한 그에 대한 출력자료 역시 정리되어 있어야 한다. (B.M.D, S.F.D 등)

모든 전산프로그램(PROGRAM)의 출력자료는 구조계산서의 부록으로 하고, 그 양이 과대한 경우에는 별책으로 작성하여 최소 소요 부수만 제출한다. 그러나 정리된 형태로 입출력 자료가 인쇄된 것은 본 구조계산서 해당 항목에 수록한다.

구조계산서 각 부분별 첫 쪽(page)마다 우측상단에 작성자와 검토자가 적정 여부를 확인한 후 서명하도록 한다.

구조계산시 주요 설계계수가 가정 값인 경우에는 반드시 가정 값임을 명시하도록 한다.

수리계산서는 계산된 모든 것을 정확하게 정리하여 수록하고 손쉽게 검토할 수 있도록 한다.

수리계산서에서 설계자의 소견이 필요로 할 때는 그 내용 및 대책을 명확히 하여 배수구조물 설계도면 및 사용상에 하자가 없도록 한다.

기본설계예산서

설계예산서는 설계내역서, 단가산출서, 수량산출서로 구별한다.

설계예산서에는 총공사비와 공사개요를 기재하며, 설계내역서에는 제경비에 따른 비용이 포함되어야 한다.

설계예산서 작성은 설계용역완료 ○○ 일전 해당 월을 기준으로 작성한다.

단가산출서의 단가는 예비단가로 하며 예비단가 산출방법은 발주청과 협의한다.

수량산출서는 설계내역서 및 단가산출서의 항목과 일치하게 공종별 예비수량을 산출한다.

기본설계도면

설계도면은 이해가 쉽도록 상세히 작성한다

모든 설계도면에는 도면작성자, 검토자, 책임기술자의 서명 또는 날인이 있어야 한다.

설계도면에는 주석(Note) 란을 만들어 구조물 설계방법, 재료의 종류, 강도 등과 같은 주요설계조건과 시공시에 유의해야 할 사항 등 해당도면 공사내용에 대한 특기사항을 수록하여야 한다.

설계도면에는 관련 도면란을 만들어 해당도면의 내용과 밀접한 관계가 있는 도면의 번호를 수록하여야 한다.

설계도면에 개정(Revision) 란을 만들어 도면의 History를 기록한다.

설계도면은 KS A0005(제도통칙)과 KS F1001(토목제도통칙)에 따라 작성한다.

도면하단의 표제난의 형식은 발주청과 협의하여 결정한다.

모든 도면은 CAD SYSTEM을 이용하여 작성하는 것을 원칙으로 한다.

설계도면에 작성되는 단위는 S.I를 원칙으로 하며, 특수 단위가 필요할 때는 발주청과 협의한 후 사용한다.

면의 맨 앞에는 전체 도면의 List를 작성하여 두도록 한다.

기 타

도면의 크기는 KS A5201의 A0-A6에 준하는 것을 원칙으로 한다.

모든 보고서, 계산서, 지침 등은 A4 크기 용지에 작성하는 것을 원칙으로 한다. 그러나 도면, 집계표 등을 위해 A3 크기 또는 적절한 크기의 용지를 사용할 수 있다.

모든 보고서, 도면을 비롯한 성과품은 CD-ROM으로 저장하여 발주청에 제출한다.

CD-ROM의 FILE명 및 번호체계는 발주청의 지침에 따른다.

실시설계

제4장 실시설계 (6 - )

─────────────────────────────────────────────

업무의 범위

댐 실시설계는 기본설계를 구체화하여 실제시공에 필요한 내용을 설계도서에 표기한 것을 말한다.

댐의 실시설계는 기본설계로 확정한 설계조건에 근거하여 공사에 필요한 상세 구조를 설계하고, 경제적이고 또한 합리적으로 공사의 비용을 예정하기 위한 자료를 작성하는 것을 목적으로 한다. 또, 기본설계로 확정해야 할 요건이 확정되어 있지 않은 경우, 혹 변경의 필요가 있는 경우는, 각 발주청의 과업지시서에 근거하여 설계를 하는 것으로 한다.

조사 업무

현지 조사 및 답사

수급인은 해당 계획지역에서의 지형, 지물, 식생, 용배수, 토지이용상황 및 문화재를 파악․확인한다. 또 측량, 지질조사 등을 실시하는 경우 수급인은 조사계획을 작성하여 발주청에게 제출하여야 한다.

현지답사를 하여 계획지역의 지형, 지물, 각종시설물, 식생, 토지이용 상황 등의 정확한 현황을 파악하고 사진 또는 VIDEO등을 이용하여 과업수행에 유용한 자료를 작성한다.

측량

댐 지점의 측량

댐 지점의 측량은 설계에 필요한 측량과 여수로, 취수설비, 기타 부대시설의 설계를 하는데 필요한 측량으로 구분되며, 댐 지점의 측량 성과를 이용하여 평면도와 종, 횡단면도를 작성해야 한다.

저수지의 측량

저수지 용량, 만수위 표고, 댐 제시설의 배치, 토취장의 위치, 이설도로의 노선, 용지보상  범위 등을 결정하기 위하여 저수지를 중심으로 충분히 넓은 지역의 측량을 실시하고 설계에 필요한 정도를 갖는 등고선을 작성해야 한다.

가설비와 이설도로의 측량

댐 및 발전소 건설공사를 위한 가설비 공사의 주요 내용은 건설 사무소를 비롯하여 합숙소, 사택 등 건축공사와 기자재 창고, 급수시설, 골재 선별장, 콘크리트 배합공장, 정비공장, 전력공급시설, 통신시설 및 공사용 도로공사 등이며, 이들의 합리적인 배치 및 설치공사를 위해서는 기능과 목적에 부합되는 정도의 각종 측량이 시행되어야 한다.

측량은 측량법과 공공측량 작업규정에 관한 기준 및 발주청에서 별도로 정한 기준에 의거하여 시행하도록 한다.

측량완료 후에는 야장, 원도 등을 체계적으로 정리 제출하여야 하며, 측량도 작성에는 축척과 각종 측점 등이 기재되어야 한다.

계획업무

전 단계 성과검토

앞서 실시한 타당성조사 및 기본설계의 성과품을 검토, 분석하여 조사, 계획, 설계 업무의 각 결과치를 기본설계에 최대한 활용하며, 만일 조정이 필요한 경우 발주청의 승인을 받아 다시 실시하도록 한다.

설계업무

실시설계 단계의 설계업무를 상세설계라 말하며, 상세설계시에는 기본설계에서 작성된 도면을 바탕으로 구조물의 상세도를 작성해야 한다. 상세설계의 중요한 내용은 다음과 같다.

유수전환 설계

유수전환 방식의 선정

방식 선정시 고려사항

댐 건설 공사에 있어서 댐 지점에서의 유수전환공사는 댐 본체 공사의 전체 공정을 크게 좌우하는 중요한 공사이다. 유수전환공사는 일반적으로 가설비 공사이므로 최저의 공사비로 최대의 효과를 얻을 수 있도록 해야 하며 공사의 계획은 댐 건설공사 기간 중에 가장 적절하게 홍수를 처리할 수 있으면서 공사비와 시설파괴 위험도 사이의 적정 타협점을 발견하는 것이 바람직하다.

유수전환 시설의 구성

유수전환 시설은 댐 지점에서 하천의 유수를 차단하는 가물막이와 유수의 전환을 꾀하는 가배수로로 구성된다.

유수전환 방식의 선정

가물막이 방식은 댐 위치에서의 지형, 지질, 하상의 상태, 홍수량의 크기, 공사의 규모 등을 고려하여 경제적이고 안전한 방식을 선택해야 한다.

가물막이

가물막이는 가배수로와 연계하여 유수전환의 기능을 발휘하는 것이므로 가물막이와 가배수로가 가장 합리적이고 경제적인 조합이 되도록 계획하여야 한다.

상류 가물막이의 높이는 가배수로 상류 설계수심에 약간의 여유고를 더하여 결정한다.

계획 댐 지점의 위치에서 가장 적합한 가물막이의 형식은 하천유량, 지형, 하천경사, 하상 퇴적물의 깊이와 종류, 시공기간 및 가물막이 재료 등을 고려하여 결정해야 한다.

여수로와 감세공 설계

여수로설계

접근수로

여수로의 접근수로에서의 평균 유속은 4m/sec 이하가 되도록 한다. 평면형은 흐름에 교란이 생기지 않도록 여수로를 향하여 원만하게 점차적으로 축소시킨다.

웨어마루에서 접근수로 바닥까지의 깊이는 웨어마루에서의 설계수두 1/5 이상이 되도록 한다.

조절부

여수로의 조절형에는 월류웨어와 수로유입형이 있으며, 후자는 대규모 필댐에서 지형상으로 부득이한 경우에 이용되며, 나머지 경우는 전자를 채용한다.

여수로의 웨어는 원칙적으로 그 평면선형이 직선형이고, 효율이 높은 단면형이어야 한다.

도수로

도수로의 형상 결정시에는 구조물의 안정성, 공사의 경제성을 확보하고 조절부에서 유입하는 홍수를 지체없이 유하시킬 수 있도록 유의해야 한다.

도수로의 평면선형은 가능한 한 만곡이 적은 평면형을 선정하며, 직사각형 단면을 원칙으로 한다.

수로바닥의 종단경사 결정시 도수로 예정지의 지질, 지형학적인 인자를 고려해야 하며, 종단경사의 변화시 급변화를 가급적 피한다.

감세공

여수로 도수로 하류단에는 고유속의 방류수가 갖는 높은 에너지에 의하여 댐 본체, 여수로구조물, 하류하천과 관련 제 구조물이 파괴 또는 침식되는 것을 방지하기 위하여 감세공을 설치해야 한다.

수리모형실험

여수로를 구성하는 접근수로, 조절부, 도수로, 감세공에 대한 종합적인 평가는 수리모형실험을 실시하여 판단한다.

게이트(문비)

문비에는 다음 조건을 감안하여 선정하여야 한다.

수압, 빙압, 지진, 토압, 기타 외력에 충분히 견고할 것

충분한 수밀성을 가지고 있을 것

홍수시 저수지 수위상승 속도에 대응되는 조작이 가능할 것

요구되는 홍수위 조절의 정확도를 가지고 있을 것.

댐 공법별 설계

필댐 설계

표준단면을 위해 결정해야 할 요소들은 다음과 같다

여유고

댐마루 폭

더쌓기

비탈면기울기와 소단 폭

댐 축

필댐의 형식은 다음과 같다.

균일형 댐

죤형 댐

코어형 댐

표면 차수벽형 댐

중력식 콘크리트댐 설계

설계는 중력식 콘크리트댐에 필요한 기능과 안정성을 갖는 한편, 경제적 시설인 동시에 환경에 적합하도록 시행하는 것을 기본으로 한다.

설계시 고려해야 할 댐에 작용하는 힘은 다음과 같다.

댐의 자중

정수압

동수압

양압력

파압

빙압

퇴사압

지진력

댐 형상의 설계는 계곡의 형상, 암반의 조건 및 홍수처리 방법을 고려하여 댐 및 기초암반의 안전을 유지할 수 있도록 한다.

기타

기타 댐 설계는 최근에 개정된 댐 설계기준에 따른다.

토석정보공유시스템(EIS)의 활용

본 시스템의 활용은 토목 및 건축 공종의 공공 공사로 사토 또는 순성토 발생량이 10,000㎥ 이상인 공사를 대상으로 한다.

설계자는 순성토 및 사토 발생시 토석정보공유시스템(EIS)을 활용하여 경제적인 설계를 하여야 한다.

발주자는 용역과업의 준공과 동시에 토석정보공유시스템(EIS)에 순성토 및 사토의 종류, 수량, 위치, 발생시기, 반입/반출계획 등을 등재하고, 공사계약시까지 수정․보완하여야 한다.

성과품 작성기준

실시설계 성과품의 구분

실시설계보고서

지질 및 지반조사 보고서

구조 및 수리계산서

설계예산서

실시설계도면

공사시방서

기타

실시설계 성과품의 내용

실시설계보고서

표 지

제 출 문 (용역수행업체의 대표이사 명의)

참가기술자 (명단 및 인적사항, 업무내용)

목 차

위 치 도(l/25,000 - 1/50,000)

공사개요 (목적, 범위, 내용, 기간, 과업수행방법, 금액 등)

조 사

현지조사 및 답사

측량

용지조사

기타

계 획

전 단계 성과검토

기타

상세설계(설계기준/조건, 토공, 용․배수공, 구조물공, 부대시설, 기타)

사업비 분석

공사개요

공사비 산출

사업비 분석

용지 및 지장물 보상비

민원사항

부록 (각종 조사자료, 기술심의 및 자문사항, 업무협의 및 지시사항, 관계기관 협의자료 등)

지질 및 지반조사 보고서

표지

제출문 (용역수행업체의 대표이사 명의)

목차

조사개요 (목적, 범위, 기간, 장비 등)

조사내용

조사위치 선정

조사방법 (지표지질조사, 시추조사, 현장원위치시험, 실내시험, 물리탐사 등)

토질 및 암석의 분류 및 기재방법

조사결과

지형 및 지질

시추조사 결과

현장원위치시험 결과

물리탐사 결과

실내시험 결과

성과분석

댐 위치 지층분석

댐기초 검토

사면안정 검토

토재의 다짐특성, CBR, 골재원 평가

부록

조사위치 및 지층단면도

주상도 (시추조사, 핸드오가보링, 시험굴)

(수압, 공내재하, 실내토질, 실내암석, 골재원시험 등)

물리탐사 야장 및 자료

구조 및 수리계산서

구조계산서

개요

구조계획도

설계조건 (구조형식, 설계방법, 설계하중, 사용자재 및 특성, 지반조건/물성치, 사용 PROGRAM,설계기준 및 지침, 기타)

구조계산 (개요, 구조해석 방법 및 모델, 사용자재, 단면상수, 하중조건, 구조해석, 설계단면력, 단면응력 검토, 기초 허용지지력 계산, 안정검토)

내진설계

가시설 (개요, 구조해석 방법 및 모델, 사용자재, 단면상수, 하중조건, 설계단면력, 단면응력 검토, 안정검토, 기타)

수리계산서

유역도

수리계산 (설계빈도, 강우강도, 단면상수, 유역면적, 계수결정, 설계유량, 통수량 등)

설계예산서

설계설명서

공사목적

공사개요

위치

기간

규모

공사수량

관급자재

예정공정표

기타

설계내역서 (설계내역서, 도급공사 원가계산서, 총괄내역서, 공종별 내역서, 일위대가 등)

단가산출서 (단가산출서, 중기사용료, 단가조서, 견적서, 운반거리 조견표 등)

수량산출서

총괄 자재집계표

공종별 수량집계표

공종별 자재집계표

세부 공종별 수량집계표

세부 공종별 산출근거

기타

실시설계도면

목 차

위치도 (1/5,000 - 1/20,000)

일반도 (1/100 - 1/500 : 표준횡단면도, 토공횡단면도 등)

종․평면도 (H=1/1,200～1/1,000, V=1/200-H=1/5,000, V=1/500) (배수계획도, 배수 구조물 횡단면도, 가도계획도 등)

평면도 (1/600 - 1/1,200 : 가도계획도)

종단면도 (H=l/600, V=V200-H=1/1,200, V:1/200 : 가도계획도)

구조일반도 (1/50-1/200 : 일반구조물, 기초, 기타)

구조상세도 (1/10-1/100 : 일반구조물, 기초, 기타)

부대시설도

공사시방서

총칙

지반조사 및 측량

지반개량공사

토공사 및 조경공사

콘크리트공사

강구조물공사

도로 및 포장공사

댐공사

기타공사

기타

해당 사항이 있을 경우 다음 사항을 작성, 제출하도록 한다.

지적도 및 용지도

용지 및 지장물 보상조서

사진첩 (측량, 지반조사 현황)

인허가 서류 및 도서

시추조사의 코아박스는 일정기간 발주청이 보관하도록 한다.

성과품 작성의 특기사항

실시설계보고서

발주청이 본 보고서를 요약한 요약보고서를 요구하는 경우에는 발주청의 지시에 따라 소요 부수, 수록내용 등을 결정하여 제출한다.

지질 및 지반조사 보고서는 별도로 작성하고 본 보고서에는 요약분을 수록하는 것을 원칙으로 하나 지반조사 내용이 적을 경우에는 발주청과 협의 후 본 보고서의 한 항목으로 하고 시추주상도, 시험결과 등은 부록에 수록한다.

건설기술심의 내용 및 자문, 업무협의 사항에 대한 조치결과는 부록에 수록한다.

용역참여자의 실명관리를 위하여 실시설계용역에 참여한 관계공무원 및 용역기관의 담당자, 발주청, 방침 승인기관(설계도서를 작성하거나 공사비를 산정한 자 등을 포함한다.)에 대하여 각 참여자별 참여기간, 수행업무 등을 기록하며 설계 실명관리를 위해 날인 또는 서명하여야 한다. (제1편 일반사항 내 첨부 3 참조)

지질 및 지반조사 보고서

지질 및 지반조사 보고서에는 조사개요, 조사항목, 조사위치, 조사방법, 조사내용, 각종시험 내용 및 결과, 시추주상도가 수록되어야 하며, 시험결과로 얻어지는 각종 지반의 물성치, 계획지역의 지반구성 상태, 연약지반 현황 및 대책, 예상되는 구조물 기초의 종류(직접 기초, 말뚝기초, 우물통기초등)에 따른 적합성 여부, 허용 지지력 검토 등이 포함되어야 한다.

또한 대절토부 및 대성토부는 별도의 사면안정검토를 실시한 후 그 내용을 수록하고 적정 비탈경사를 제시하여야 한다.

구조 및 수리계산서

구조계산서는 계산된 모든 것을 정확하게 수록하여 손쉽게 검토 할 수 있도록 한다.

각종 계산에 사용한 전산 프로그램(PROGRAM)명과 이를 이용하여 설계한 사항을 기재한다.

국제적으로 공인된 구조계산용 범용프로그램이 아닌 경우에는 정보통신부 등록 또는 범용 프로그램과 비교․결과를 제시하여 신뢰성을 검증할 수 있는 프로그램(PROGRAM)을 사용한다.

전산프로그램(PROGRAM)을 사용하여 계산한 경우, 구조계산서에는 정확한 모든(CASE별) 입력자료가 정리되어야 한다. 또한 그에 대한 출력자료 역시 정리되어 있어야 한다. (B.M.D, S.F.D 등)

모든 전산프로그램(PROGRAM)의 출력자료는 구조계산서의 부록으로 하고, 그 양이 과대한 경우에는 별책으로 작성하여 최소 소요 부수만 제출한다. 그러나 정리된 형태로 입출력 자료가 인쇄된 것은 본 구조계산서 해당 항목에 수록한다.

구조계산서 각 부분의 첫 쪽(page)마다 우측상단에 작성자와 검토자가 적정여부를 확인한 후 서명하도록 한다.

구조계산시 주요 설계계수가 가정 값인 경우에는 반드시 가정 값임을 명시하도록 한다.

수리계산서는 계산된 모든 것을 정확하게 정리하여 수록하고 손쉽게 검토할 수 있도록 한다.

수리계산서에서 설계자의 소견이 필요로 할 때에는 그 내용 및 대책을 명확히 하여 배수구조물 설계도면 및 사용상에 하자가 없도록 한다

설계예산서

설계예산서는 설계설명서, 설계내역서, 단가산출서, 수량산출서로 구별하고 단가산출서, 수량산출서는 별책으로 작성한다.

설계예산서에는 총공사비와 공사개요를 기재하며, 총괄내역서에는 제경비 및 시공상세도면 작성, 추가 지반조사 비용이 포함되어야 한다.

설계예산서 작성은 설계용역완료 ○○ 일전 해당 월을 기준으로 작성한다.

노임기준은 당해 년도 시중 공사 노임단가(대한건설협회)를 기준한다.

재료비는 「정부구매물자 가격정보」를 우선으로 하며 가격정보에 없는 재료는 2개 이상의 물가정보지를 참조하여 산출한다,

품셈은 당해년도 「건설공사 표준품셈」에 준한다,

중기손료 작성시의 외환환율은 당해년도 1월 3일 외환은행 전신환매도율을 기준으로 하나 외환환율의 변동이 클 경우는 발주청과 협의 후 결정한다.

공사비 산출을 위한 견적서는 3개업체 이상의 것을 기준으로 하되, 부득이한 경우에는 발주청과 협의하여 1개 또는 2개업체의 견적서를 기준한다.

설계예산서는 회계예규 원가계산에 의한 예정가격 작성준칙에 의거 작성한다.

수량산출서 작성시 자재할증, 손율, 고재처리 등은 건설공사 표준품셈에 준한다.

실시설계도면

설계도면은 이해가 쉽도록 상세히 작성한다

실시설계의 구조물 도면에는 설계방법(허용응력설계법 또는 강도설계법)에 대하여 표시하여야 한다,

모든 설계도면에는 도면작성자, 검토자, 책임기술자의 서명 또는 날인이 있어야 한다.

설계도면에는 주석(NOTE)란을 만들어 구조물 설계방법, 재료의 종류, 강도 등과 같은 주요 설계조건과 시공시에 유의하여야 할 사항 등 해당도면 공사내용에 대한 특기사항을 수록한다.

설계도면에는 관련 도면란을 만들어 해당도면의 내용과 밀접한 관계가 있는 도면의 번호를 수록하여야 한다.

설계도면에 개정(Revision)란을 만들어 도면의 History를 기록한다.

설계도면은 KS A0005(제도통칙)과 KS F1001(토목제도통칙)에 따라 작성한다.

도면하단의 표제난의 형식은 발주청과 협의하여 결정한다.

주요 설계계수가 가정 값인 경우 현장시공에 앞서 확인이 필요하면 도면 주석란에 이러한 사실을 명시하여야 한다.

모든 도면은 CAD SYSTEM을 이용하여 작성하는 것을 원칙으로 한다.

설계도면에 작성되는 단위는 S.I를 원칙으로 하며, 특수 단위가 필요할 때는 발주청과 협의한 후 사용한다.

도면의 맨 앞에는 전체 도면의 List를 작성하여 두도록 한다.

공사시방서

공사시방서는 공사계약문서의 일부분으로 시설물 또는 구조물의 품질, 기능, 구조, 재료 등과 시공절차, 방법, 기타 시공 및 유지관리에 필요한 요구사항 등을 규정한 것으로, 해당 표준시방서 및 전문시방서 관련법규 등을 근간으로 발주청 및 설계자의 설계의도가 정확히 반영될 수 있도록 작성한다.

공사시방서에는 다음과 같은 사항을 포함하며, 건설교통부 발행 건설공사시방서 작성기준을 참고하여 작성한다.

적용범위, 용어의 정의, 설계도서의 적용 우선 순위, 설계도서 검사 의무 등에 관한 상세사항

해당 건설공사 표준시방서 및 전문시방서, 관련법규 및 지침, 제기준의 명칭

계약문서의. 계약조건 이외의 필요한 계약조건에 관한 사항

관련법규에 따른 요구사항 및 조건에 관한 상세사항

수급인이 작성하여야 할 시공상세도 목록

수급인이 제출할 각종 보고서 및 서류 등에 관한 방법, 시기 및 절차 등에 관한 세부사항

발주청과 수급인 사이의 책임범위 및 한계

각종검사, 기성지급, 설계변경 등에 대한 절차, 방법, 시기

공사관리, 공정관리, 품질관리, 안전관리, 환경관리 등에 대한 상세사항

주요 공종별 시공방법 및 절차, 시험방법, 허용오차, 사용자재, 사용장비, 소요인원 등에 대한 상세한 규정

공사전반에 관한 주의사항 및 절차

기타 주요공사 사항

공사시방서 작성시 유의사항

공사시방서는 전문용어를 사용하고, 정확하고 완전하며 간단 명료하게 작성하여 해석에 이견이 없도록 한다.

계약상 필요한 모든 사항이 포함되도록 작성한다.

표준양식을 사용하도록 하고, 되도록 작성형식의 일관성을 유지하도록 한다.

공법 및 공종에 맞는 자재, 장비, 인원을 선정한다.

공종 전반에 대해 기술하며, 목차는 가능한 한 공사 순서대로 작성한다.

현실적으로 가능한 방법 및 내용으로 작성한다.

공사기성에 관련된 사항을 이해가 명확하도록 한다

발주청의 의도를 정확히 파악하고, 발주청의 감독, 수급인, 감리자 등이 직면할 수 있는 어려움을 감안하여 신중히 작성한다.

정확한 문법을 준수하고 오자, 오기 등이 없도록 작성한다.

토석정보공유시스템(EIS)을 활용하여 공사시방서를 작성한다.

용지도 및 용지조서의 작성

지적도상의 토지중 등기가 되어 있지 않거나, 토지대장에도 미등록된 토지는 소유자란에 별도 기재한다.

용지조서 작성에 사용한 토지대장 등은 성과품 납품시 함께 제출한다.

보상대상 및 지장물조서의 작성

과업용지내 보상대상 물건 및 지장물은 종류별로 상세하게 조사 기입한다.

보상대상 및 지장물은 발주청과 협의하여 그 범위 등을 결정한다.

기타

도면의 크기는 KSA5201의 A0-A6에 준하는 것을 원칙으로 한다.

모든 보고서, 계산서, 시방서, 지침 등은 A4 크기 용지에 작성하는 것을 원칙으로 한다. 그러나 도면, 집계표 등을 위해 A3 크기 또는 적절한 크기의 용지를 사용할 수 있다.

모든 보고서, 도면을 비롯한 성과품은 CD-ROM으로 저장하여 발주청에 제출한다.

CD-ROM의 FILE명 및 번호체계는 발주청의 지침에 따른다.